{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["正式"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"正式","index":0,"n_rows":730,"n_cols":6,"rows_kept":730,"merged":[[0,0,0,5],[145,6,146,6],[363,6,364,6],[369,6,370,6]]}
["招标器件汇总（总计金额：572511246.43元）"]
["序号","物料编码","物料名称","规格","单位","数量"]
[1,"Y010101005","片式电阻","0805 ±5% 10Ω 1/8W ±200ppm 贴 -55℃～+155℃","只",1000000]
[2,"Y010101009","片式电阻","0805 ±5% 51Ω 1/8W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",4300000]
[3,"Y010101025","片式电阻","0805 ±5% 1kΩ 1/8W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",500000]
[4,"Y010101027","片式电阻","0805 ±5% 1.5kΩ 1/8W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",500000]
[5,"Y010101041","片式电阻","0805 ±5% 10kΩ 1/8W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",200200]
[6,"Y010102017","片式电阻","0805 ±1% 510Ω","只",781500]
[7,"Y010102049","片式电阻","0805 ±1% 150kΩ 1/8W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",9000000]
[8,"Y010102077","片式电阻","0805 ±1% 1kΩ 1/8W ±25ppm 贴 -55℃～+155℃","只",113000]
[9,"Y010102128","片式电阻","RAM05FTCW0360 0805 ±1% 1/8W 36Ω ≤25ppm","个",3600000]
[10,"Y010102129","片式电阻","RAM05FTCW1201 0805 ±1% 1/8W 1.2kΩ ≤25ppm","个",7000000]
[11,"Y010102132","片式电阻","RAM05FTCW1001 0805 ±1% 1/8W 1kΩ ≤25ppm","个",3600000]
[12,"Y010102134","片式电阻","RAM05FTCW1503 0805 ±1% 1/8W 150kΩ ≤25ppm","个",14400000]
[13,"Y010201005","片式电阻","1206 ±5% 470kΩ 1/4W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",684000]
[14,"Y010201007","片式电阻","1206 ±5% 0Ω 贴 -55℃～+155℃","只",226000]
[15,"Y010201013","片式电阻","1206 ±5% 20Ω 1/4W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",1918500]
[16,"Y010201016","片式电阻","1206 ±5% 330Ω 1/4W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",30000]
[17,"Y010201017","片式电阻","1206 ±5% 510kΩ 1/4W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",30400]
[18,"Y010201018","片式电阻","1206 ±5% 10Ω 1/4W ±200ppm 贴 -55℃～+155℃","只",1127000]
[19,"Y010201019","片式电阻","1206 ±5% 51Ω 1/4W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",4359500]
[20,"Y010201020","片式电阻","1206 ±5% 1Ω 1/4W ±200ppm 贴 -55℃～+155℃","只",621200]
[21,"Y010201021","片式电阻","1206 ±5% 2Ω 1/4W ±200ppm 贴 -55℃～+155℃","只",621200]
[22,"Y010201031","片式电阻","1206 ±5% 1kΩ 1/4W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",302500]
[23,"Y010201037","片式电阻","1206 ±5% 10kΩ 1/4W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",9000]
[24,"Y010201039","片式电阻","1206 ±5% 240kΩ 1/4W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",20000]
[25,"Y010201041","片式电阻","1206 ±5% 4.7kΩ 1/4W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",500400]
[26,"Y010202010","片式电阻","1206 ±1% 150kΩ 1/4W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",1200000]
[27,"Y010202017","片式电阻","1206 ±1% 470kΩ 1/4W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",3012000]
[28,"Y010202026","片式电阻","1206 ±1% 120kΩ 1/4W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",2574000]
[29,"Y010202032","片式电阻","1206 ±1% 1kΩ 1/4W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",119000]
[30,"Y010202035","片式电阻","1206 ±1% 200kΩ 1/4W ±25ppm 贴 -55℃～+155℃","只",5979000]
[31,"Y010202043","片式电阻","1206 ±1% 330kΩ 1/4W ±25ppm 贴 -55℃～+155℃","只",2584000]
[32,"Y010202047","片式电阻","1206 ±1% 1MΩ 1/4W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",2235000]
[33,"Y010202048","片式电阻","1206 ±1% 2MΩ 1/4W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",2621000]
[34,"Y010202100","片式电阻","1206 ±1% 240K","只",456000]
[35,"Y010202115","片式电阻","1206 ±1% 820kΩ 1/4W ±100ppm 200V 贴 -55℃～+155℃","只",116000]
[36,"Y010202118","片式电阻","RAM06FTCV2003 1206 ±1% 1/4W 200kΩ ≤25ppm","只",6300000]
[37,"Y010202129","片式电阻","1206 ±1% 2Ω 1/4W ±200ppm 贴 -55℃～+155℃","只",1000000]
[38,"Y010202132","片式电阻","RAM06FTCV3303 1206 ±1% 1/4W 330kΩ ≤25ppm ","只",411000]
[39,"Y010301001","片式电阻","0603 ±5% 0Ω 1/10W 贴 -55℃～+155℃","只",2019000]
[40,"Y010301004","片式电阻","0603 ±5% 10Ω 1/10W ±200ppm 贴 -55℃～+155℃","只",5070700]
[41,"Y010301005","片式电阻","0603 ±5% 20Ω 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",729800]
[42,"Y010301007","片式电阻","0603 ±5% 100Ω 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",197800]
[43,"Y010301011","片式电阻","0603 ±5% 240Ω 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",2173200]
[44,"Y010301012","片式电阻","0603 ±5% 300Ω 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",1800000]
[45,"Y010301013","片式电阻","0603 ±5% 330Ω 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",509500]
[46,"Y010301014","片式电阻","0603 ±5% 510Ω 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",2393200]
[47,"Y010301017","片式电阻","0603 ±5% 1kΩ 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",1942700]
[48,"Y010301019","片式电阻","0603 ±5% 2kΩ 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",537400]
[49,"Y010301025","片式电阻","0603 ±5% 5.1kΩ 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",589500]
[50,"Y010301029","片式电阻","0603 ±5% 10kΩ 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",190400]
[51,"Y010301033","片式电阻","0603 ±5% 20kΩ 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",15200]
[52,"Y010301039","片式电阻","0603 ±5% 47kΩ 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",500200]
[53,"Y010301041","片式电阻","0603 ±5% 100kΩ 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",47000]
[54,"Y010301050","片式电阻","0603 ±5% 1MΩ 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",30200]
[55,"Y010301051","片式电阻","0603 ±5% 200Ω 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",17200]
[56,"Y010301065","片式电阻","0603 ±5% 2MΩ 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",300000]
[57,"Y010301095","片式电阻","0603 ±5% 750Ω 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",190800]
[58,"Y010302003","片式电阻","0603 ±1% 330Ω 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",100000]
[59,"Y010302007","片式电阻","0603 ±1% 1kΩ 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",114000]
[60,"Y010302010","片式电阻","0603 ±1% 5.1Ω 1/10W ±200ppm 贴 -55℃～+155℃","只",3688000]
[61,"Y010302011","片式电阻","0603 ±1% 1.2kΩ 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",1476000]
[62,"Y010302012","片式电阻","0603 ±1% 4.7kΩ 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",916500]
[63,"Y010302016","片式电阻","0603 ±1% 3kΩ 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",136000]
[64,"Y010302021","片式电阻","0603 ±1% 3.9kΩ 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",141500]
[65,"Y010302040","片式电阻","0603 ±1% 18kΩ 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",901000]
[66,"Y010302041","片式电阻","0603 ±1% 100Ω 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",1890000]
[67,"Y010302050","片式电阻","0603 ±1% 7.5kΩ 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",500000]
[68,"Y010302062","片式电阻","0603 ±1% 33kΩ 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",511400]
[69,"Y010302068","片式电阻","0603 ±1% 12kΩ 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",12000]
[70,"Y010302069","片式电阻","0603 ±1% 20kΩ 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",32500]
[71,"Y010302075","片式电阻","0603 ±1% 1.2kΩ 1/10W ±25ppm 贴 -55℃～+155℃","只",1447000]
[72,"Y010302077","片式电阻","0603 ±1% 1kΩ 1/10W ±25ppm 贴 -55℃～+155℃","只",3705000]
[73,"Y010302086","片式电阻","0603 ±1% 5.1Ω 1/10W ±50ppm 贴 -55℃～+155℃","只",1553000]
[74,"Y010302163","片式电阻","RAM03FTCX1001 0603 ±1% 1/10W 1kΩ ≤25ppm","只",3600000]
[75,"Y010302168","片式电阻","RAM0603 ±1% 1.2kΩ 1/10W ±25ppm 贴 -55℃～+155℃","只",2400000]
[76,"Y010302194","片式电阻","0603 ±1% 1Ω 1/10W ±50ppm 贴 -55℃～+155℃","只",560000]
[77,"Y010500014","柱式电阻","0204 ±1% 330kΩ ≤50ppm ","只",21000]
[78,"Y010500024","柱式电阻","0204 ±1% 330kΩ ≤50ppm ","只",21000]
[79,"Y010500032","无引线色环电阻","CSRA系列 0204 ±1% 1/4W 200kΩ ≤25ppm","个",900000]
[80,"Y010500037","无引线色环电阻","CSRA系列 0204 ±1% 1/4W 8.2Ω ≤25ppm","个",1800000]
[81,"Y010500038","无引线色环电阻","CSRA系列 0204 ±1% 1/4W 5.1Ω ≤25ppm","个",1200000]
[82,"Y010500054","无引线色环电阻","MMA02040C2003FB300 0204 ±1% 1/4W 200kΩ ±50ppm","个",4800000]
[83,"Y010600001","片式电阻","0402 ±5% 10Ω 1/16W ±200ppm 贴 -55℃～+155℃","只",12999500]
[84,"Y010600002","片式电阻","0402 ±5% 51Ω 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",12142000]
[85,"Y010600004","片式电阻","0402 ±5% 510Ω 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",4191000]
[86,"Y010600007","片式电阻","0402 ±5% 2kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",12103500]
[87,"Y010600009","片式电阻","0402 ±5% 10kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",62964000]
[88,"Y010600010","片式电阻","0402 ±5% 20kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",8711500]
[89,"Y010600011","片式电阻","0402 ±5% 51kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",1544000]
[90,"Y010600012","片式电阻","0402 ±5% 100kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",11296900]
[91,"Y010600015","片式电阻","0402 ±5% 470kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",130000]
[92,"Y010600016","片式电阻","0402 ±5% 1MΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",6753500]
[93,"Y010600017","片式电阻","0402 ±5% 100Ω 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",40588500]
[94,"Y010600018","片式电阻","0402 ±5% 1kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",46249700]
[95,"Y010600019","片式电阻","0402 ±5% 300Ω 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",1112000]
[96,"Y010600022","片式电阻","0402 ±5% 3kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",3600000]
[97,"Y010600024","片式电阻","0402 ±5% 0Ω 贴 -55℃～+155℃","只",2219200]
[98,"Y010600026","片式电阻","0402 ±5% 4.7kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",3720000]
[99,"Y010600032","片式电阻","0402 ±1% 150kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",2223500]
[100,"Y010600033","片式电阻","0402 ±5% 5.1kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",14565000]
[101,"Y010600034","片式电阻","0402 ±5% 200kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",553500]
[102,"Y010600035","片式电阻","0402 ±5% 300kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",500000]
[103,"Y010600038","片式电阻","0402 ±5% 1.5MΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",500000]
[104,"Y010600039","片式电阻","0402 ±5% 10M 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",2400000]
[105,"Y010600042","片式电阻","0402 ±5% 200Ω 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",1954500]
[106,"Y010600049","片式电阻","0402 ±5% 680Ω 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",7958500]
[107,"Y010600050","片式电阻","0402 ±5% 510kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",843000]
[108,"Y010600051","片式电阻","0402 ±5% 47kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",2490000]
[109,"Y010600054","片式电阻","0402 ±5% 22Ω 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",1500000]
[110,"Y010900005","片式电阻","0402 ±1% 4.7kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",16500]
[111,"Y010900007","片式电阻","0402 ±1% 10kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",14138000]
[112,"Y010900008","片式电阻","0402 ±1% 82k 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",131500]
[113,"Y010900012","片式电阻","0402 ±1% 33kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",1610000]
[114,"Y010900013","片式电阻","0402 ±1% 51kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",993500]
[115,"Y010900015","片式电阻","0402 ±1% 11kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",1800000]
[116,"Y010900016","片式电阻","0402 ±1% 15kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",1015500]
[117,"Y010900017","片式电阻","0402 ±1% 36kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",2300000]
[118,"Y010900018","片式电阻","0402 ±1% 120kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",2335500]
[119,"Y010900019","片式电阻","0402 ±1% 220kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",1800000]
[120,"Y010900020","片式电阻","0402 ±1% 200kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",1663000]
[121,"Y010900021","片式电阻","0402 ±1% 2MΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",1151500]
[122,"Y010900022","片式电阻","0402 ±1% 1M 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",1611500]
[123,"Y010900024","片式电阻","0402 ±1% 10MΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",1400000]
[124,"Y010900027","片式电阻","0402 ±1% 20kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",4293500]
[125,"Y010900029","片式电阻","0402 ±1% 22kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",515500]
[126,"Y010900030","片式电阻","0402 ±1% 24kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",100000]
[127,"Y010900031","片式电阻","0402 ±1% 47kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",234000]
[128,"Y010900033","片式电阻","0402 ±1% 300kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",2479500]
[129,"Y010900037","片式电阻","0402 ±1% 510Ω","只",500000]
[130,"Y010900038","片式电阻","0402 ±1% 100kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",6588000]
[131,"Y010900048","片式电阻","0402 ±1% 1.2kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","只",1074500]
[132,"Y010900071","片式电阻","0402 ±1% 30kΩ 1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",810000]
[133,"Y010900099","片式电阻","0402 ±1% 7.5kΩ 1/10W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",500000]
[134,"Y010900101","片式电阻","0402 ±1% 5.1kΩ  1/16W ±100ppm 贴 -55℃～+155℃","个",1500000]
[135,"Y011200005","无引线色环电阻","0207 100K ±1% 1W 50ppm","个",400000]
[136,"Y020100031","无引线色环电阻","0204 1/4W ±1% 5.1Ω ≤25ppm","只",520000]
[137,"Y020800009","绕线电阻","3W ±5% 22Ω（防浪涌、立式直角成型）","只",1500000]
[138,"Y020800013","绕线电阻","RXF21-3W-220R-J(卧式内 K) （防浪涌型）","只",50000]
[139,"Y020800014","绕线电阻","RXF21-3W-22Ω-J(卧式内K) 插 ","只",252000]
[140,"Y020800015","绕线电阻","RXF21-3W-22Ω-J 立式成型 插 ","只",105000]
[141,"Y020800016","绕线电阻","RXF21-3W-47Ω-J 立式成型 插 ","只",119000]
[142,"Y020800026","绕线电阻","3W ±5% 75Ω（防浪涌、立式直角成型、脚间距8.5mm）加热缩管","只",500000]
[143,"Y020800027","绕线电阻","RXF21-3W-220R-J(立式成型) 插 ","只",280000]
[6,"Y030103028","压敏电阻","S20K510E2S26H23R9,9M3,5K77","只",90000]
[9,"Y030103045","压敏电阻","SIOV- S20K420E2S5H22M3,7K77 TDK","只",633000]
[144,"Y030201031","热敏电阻","MZ11-06E151-251RM/10D491 L=3.5","只",250000]
[145,"Y030201032","热敏电阻","MZ11-10A(300-600)RM L=3.5","只",2500700]
[146,"Y030201067","热敏电阻","MZ11-10A(300-600)RM L=3.5 侧弯","只",500000]
[147,"Y030201099","热敏电阻","MZ11-06E201-401RM/10D391 L=3.5mm","只",1800000]
[148,"Y030201100","热敏电阻","SPMZ11-06E151-251R/10D431","个",1198000]
[149,"Y040101049","片式电容","0805 50V 4.7nF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",591000]
[150,"Y040101085","片式电容","0805 10V 10μF ±10% X5R 贴 -55℃～+85℃(S)","只",23000]
[151,"Y040101088","片式电容","0805 25V 10μF ±10% X5R 贴 -55℃～+85℃","只",2676400]
[152,"Y040101089","片式电容","0805 25V 1μF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",1000000]
[153,"Y040101090","片式电容","0805 25V 4.7μF ±10% X5R 贴 -55℃～+85℃","只",65200]
[154,"Y040101096","片式电容","0805 50V 4.7μF ±10% X5R 贴 -55℃～+85℃","个",1567000]
[155,"Y040101102","片式电容","0805 500V 470pF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",172000]
[156,"Y040201002","片式电容","0603 50V 22pF ±5% NP0 贴 -55℃～+125℃","只",10000]
[157,"Y040201009","片式电容","0603 50V 1nF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",10000]
[158,"Y040201011","片式电容","0603 50V 2.2nF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",500000]
[159,"Y040201014","片式电容","0603 50V 33nF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",16578000]
[160,"Y040201016","片式电容","0603 50V 0.1μF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",2854500]
[161,"Y040201017","片式电容","0603 50V 0.01μF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",332000]
[162,"Y040201018","片式电容","0603 25V 0.47μF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",280000]
[163,"Y040201023","片式电容","0603 50V 4.7nF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",30000]
[164,"Y040201036","片式电容","0603 25V 0.22μF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",500000]
[165,"Y040201080","片式电容","0603 50V 47nF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",500000]
[166,"Y040201082","片式电容","0603 25V 0.1μF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",1312600]
[167,"Y040201107","片式电容","0603 50V 22nF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",504000]
[168,"Y040201129","片式电容","0603 10V 10μF ±20% X5R 贴 -55℃～+85℃","只",18433000]
[169,"Y040201130","片式电容","0603 10V 2.2μF ±10% X5R 贴 -55℃～+85℃","只",1800000]
[170,"Y040201131","片式电容","0603 10V 22μF ±20% X5R 贴 -55℃～+85℃","只",3471000]
[171,"Y040201132","片式电容","0603 10V 4.7μF ±10% X5R 贴 -55℃～+85℃","只",5360000]
[172,"Y040201133","片式电容","0603 25V 10μF ±20% X5R 贴 -55℃～+85℃","只",9038000]
[173,"Y040201134","片式电容","0603 25V 1μF ±10% X5R 贴 -55℃～+85℃","只",10100000]
[174,"Y040201135","片式电容","0603 25V 1μF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",641600]
[175,"Y040201136","片式电容","0603 25V 4.7μF ±10% X5R 贴 -55℃～+85℃","只",30000]
[176,"Y040201138","片式电容","0603 50V 1μF ±10% X5R 贴 -55℃～+85℃","只",3738000]
[177,"Y040201139","片式电容","0603 50V 2.2μF ±10% X5R 贴 -55℃～+85℃","只",1800000]
[178,"Y040201155","片式电容","0603 50V 0.22μF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",134000]
[179,"Y040202011","片式电容","0603 50V 27pF ±5% NP0 贴 -55℃～+125℃","只",210000]
[180,"Y040300036","片式电容","1206 1000V 47pF ±5% NP0 贴 -55℃～+125℃","只",658000]
[181,"Y040300037","片式电容","1206 1000V 0.01μF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",1400500]
[182,"Y040300049","片式电容","1206 1kV 470pF ±10% X7R","只",1000000]
[183,"Y040300067","片式电容","1206 1000V 100pF ±5% NP0 贴 -55℃～+125℃","只",100000]
[184,"Y040400001","片式电容","0402 25V 0.1μF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",55520000]
[185,"Y040400004","片式电容","0402 50V 22pF ±5% NP0 贴 -55℃～+125℃","只",690200]
[186,"Y040400005","片式电容","0402 50V 100pF ±5% NP0 贴 -55℃～+125℃","只",1936000]
[187,"Y040400007","片式电容","0402 50V 1nF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",3501400]
[188,"Y040400008","片式电容","0402 50V 0.01μF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",53208700]
[189,"Y040400009","片式电容","0402 16V 0.1μF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","只",14236000]
[190,"Y040400016","片式电容","0402 50V 10pF ±5% NPO 贴 -55℃～+125℃","只",2131500]
[191,"Y040400024","片式电容","0402 50V 47pF ±5% NP0 贴 -55℃～+125℃","只",13200]
[192,"Y040400027","片式电容","0402 50V 15pF ±5% NP0 贴 -55℃～+125℃","只",5274200]
[193,"Y040400049","片式电容","0402 50V 560pF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","个",2800000]
[194,"Y040400050","片式电容","0402 50V 47nF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","个",8325500]
[195,"Y040400052","片式电容","0402 50V 20pF ±5% NP0 贴 -55℃～+125℃","个",2705500]
[196,"Y040400063","片式电容","0402 10V 2.2μF ±10% X5R 贴 -55℃～+85℃","个",500000]
[197,"Y040400068","片式电容","0402 50V 33pF ±5% NP0 贴 -55℃～+125℃","个",3155500]
[198,"Y040400070","片式电容","0402 10V 10μF ±20% X5R 贴 -55℃～+85℃(S)","个",280000]
[199,"Y040400081","片式电容","0402 25V 1μF ±10% X5R 贴 -55℃～+85℃","个",8515500]
[200,"Y040400082","片式电容","0402 10V 4.7μF ±10% X5R 贴 -55℃～+85℃","个",2000000]
[201,"Y040400093","片式电容","0402 25V 0.47μF ±10% X5R 贴 -55℃～+85℃","个",500000]
[202,"Y040400118","片式电容","0402 50V 200pF ±5% NPO 贴 -55℃～+125℃","个",3920000]
[203,"Y040400120","片式电容","0402 50V 1nF ±10% NPO 贴 -55℃～+125℃","个",1000000]
[204,"Y040400133","片式电容","0402 50V 0.1μF ±10% X7R 贴 -55℃～+125℃","个",600000]
[10,"Y050106001","电解电容","450V 10uF","只",167000]
[13,"Y050800007","电解电容","25V 220μF ±20% 6.3*11 插 -40℃～+105℃","只",5400]
[14,"Y050800011","电解电容","25V 470μF ±20% 10*12.5 插 -40℃～+105℃","只",145800]
[15,"Y050800015","电解电容","10V 470uF ±20%","只",6000]
[16,"Y050800018","电解电容","10V 220μF ±20% 5*11 插 -40℃～+105℃","只",5000]
[40,"Y051401075","电解电容","400V 22uF 12.5*20 L=3.5±0.5mm","个",1061000]
[36,"Y051401064","电解电容","GH 10V 220μF ±20% 5*12 插 -40℃～+105℃ L=3.5±0.5mm","个",440000]
[37,"Y051401071","电解电容","HF 400V 68uF 16*25","个",4000]
[42,"Y051401084","电解电容","RS 25V 680μF ±20% 8*20 L=3.5±0.5mm","个",280000]
[48,"Y080100075","法拉电容","SDL（G）10F/2.7V  10*25 L=11mm 卧式（底下无器件）","只",130000]
[452,"Y080100057","法拉电容","25F/2.7V 柱式 单体（-40℃~85℃ ，脚中心距7.5mm）","只",400]
[205,"Y070500009","安规电容","102M(1nF)400V Y1 插","只",600000]
[206,"Y070500011","安规电容","0.1uF 330VAC P=10mm 厚5mm 插","只",1461500]
[207,"Y070500015","安规电容","0.1uF/330VAC-X2 P=15mm L=3.5mm","只",368900]
[208,"Y070500017","安规电容","47nF 330V-6*13mm-10mm L=3.5","只",600000]
[209,"Y070500026","安规电容","X2-223K330VAC P=10mm L=3.5mm","只",105000]
[210,"Y070500027","安规电容","0.047uF/330VAC-X2 P=10mm L=8mm","个",90000]
[211,"Y070500029","安规电容","222M(2.2nF)400V Y1 插","个",254000]
[212,"Y070500031","安规电容","0 .47uF/330VAC 脚间距22.5（长寿命） L=3.5mm","只",330000]
[213,"Y070500032","安规电容","221K(220pF)400V Y1 插","个",200000]
[214,"Y070500033","安规电容","X1/Y1104K440VAC 13*8*16 P=10mm L=3.5mm","个",500000]
[215,"Y070500035","安规电容","0.22uF/330VAC-X2 P=15mm 插 L=3.5mm","个",268500]
[216,"Y070500039","安规电容","X2 330VAC 15nF ±10% P=10mm L=3.5 插 -40℃～+110℃ ","个",450000]
[217,"Y080500008","瓷片电容","22pF 4KV 插 间距10mm","只",90000]
[218,"Y080500009","瓷片电容","100pF 4KV 插 间距10mm","只",15000]
[219,"Y080500015","瓷片电容","HCY80F1Y102MW12 ","个",1548000]
[220,"Y090101016","稳压管","ZMM5V6 贴 ","只",260000]
[221,"Y090101017","稳压管","ZMM12V 贴","只",402000]
[222,"Y090200029","二极管","SS14 贴","只",781500]
[223,"Y090200036","TVS管","SMBJ6.0CA 贴","只",621500]
[224,"Y090200098","二极管","1N4007 贴","只",11532900]
[225,"Y090200106","二极管","US1M贴","只",2119000]
[226,"Y090200109","二极管","SS16 贴","只",4009200]
[227,"Y090200124","MOS管","LP2301LT1G 贴","只",3611000]
[228,"Y090200125","二极管","1N4148WS 贴","只",500000]
[229,"Y090200126","二极管","LBAT54HT1G 贴","只",1849500]
[230,"Y090200127","二极管","RS1G 贴 ","只",228000]
[231,"Y090200129","二极管","LMBD7000LT1G贴","只",500000]
[232,"Y090200139","二极管","BZX84C4V7LT1 贴","只",1500000]
[233,"Y090200142","TVS管","SMBJ36CA 贴","只",9000]
[234,"Y090200175","二极管","ES3G SMB 贴","只",1000000]
[235,"Y090200176","二极管","M20 贴","只",9279500]
[236,"Y090200196","二极管","EM520AG ","只",2123000]
[237,"Y090200197","稳压二极管","ZMM10V 贴","只",219000]
[238,"Y090200198","TVS管","SMBJ15A 贴 ","只",1245000]
[239,"Y090200201","二极管","ES1M  贴","只",260000]
[240,"Y090200223","二极管","BAV23CLT1G 贴","个",7200000]
[241,"Y090200248","二极管","MM3Z8V2 SOD323 贴","只",200000]
[242,"Y090200281","TVS管","LTVB6.0CJ（SMBJ6.0CA）贴","只",700000]
[243,"Y090200282","MOS管","SP2301S 贴 ","只",17000]
[244,"Y090200284","二极管","LT54S 贴","只",370500]
[245,"Y090200287","TVS管","ESD5451N-2/TR 贴","只",500000]
[246,"Y090200304","二极管","1N4007 贴","只",8100000]
[247,"Y090200363","TSS管","LTPA065A","只",1700000]
[248,"Y090300011","三极管","S8050D 贴","只",22287900]
[249,"Y090300012","三极管","S8550D 贴","只",15059200]
[250,"Y090300063","三极管","LMBT5551LT1G 贴","只",132000]
[251,"Y090400048","发光二极管","0805 侧贴 红色","个",358000]
[252,"Y090400049","发光二极管","0805 侧贴 绿色","个",187000]
[253,"Y090400055","发光管","23-21B/Y2C-AQ1R2/2A-2V-15MCD20mA-LED1205-FAN 黄 贴","个",1800000]
[254,"Y090400057","发光管","0805 黄","只",500000]
[255,"Y090400062","发光管","0805 侧贴 黄色","个",260000]
[256,"Y090400063","发光二极管","WZW1205-TR8-DTZ 贴","个",1934000]
[257,"Y090400065","发光管","23-21BSURC/S530-A2/TR8(DYDX)-2V-15MCD20mA-LED1205-FAN 红 贴","个",7242500]
[258,"Y090400075","发光管","0805 红","个",2481700]
[259,"Y090400076","发光管","0805 黄","个",961900]
[260,"Y090400080","发光管","0805 绿","个",622200]
[261,"Y090400083","发光管","23-21BSYGC/S530-E3/TR8(DYDX)-2V-22MCD20mA-LED1205-FAN 绿 贴","个",1391000]
[262,"Y090500007","红外光敏管","AT405-PD-01","只",1060700]
[263,"Y090500042","红外发射管","AT205","只",1060700]
[264,"Y090500063","红外发射接收管","L3IR4-45D-ED-W(2.2)(11.5)、2CU302IR-LM/D-W(2.2)(11.5)","只",57000]
[265,"Y090500090","红外发射接收管","L5IR4-45D1-FD-TK/W0038K5-30-W2(24)-D1-72H L=20.5/24mm","只",1600000]
[266,"Y090500093","红外发射接收管","L5IR4-45D1-FD-TK/W0038K5-30-W2(24.5)-D1-72H L=21/24.5mm","套",200000]
[267,"Y090500096","红外发射接收管","L5IR4-45D1-FD-TK/W0038K5-30-W2(26.5)-D1-72H L=22.5mm/26.5mm","套",500000]
[268,"Y090500097","红外发射接收管","L5IR4-45D1-FD-TK/W0038K5-30-W2(4.5)-D1-72H nbspL=3.5mm/4.5mm","套",500000]
[269,"Y100200032","集成电路","BL55077A 贴 ","只",35000]
[270,"Y100200047","集成电路","BL55080 贴","只",500000]
[271,"Y100200049","集成电路","BL3085（有极性） 贴","个",2083500]
[272,"Y100200050","集成电路","BL24C256A ","只",330000]
[273,"Y100300019","集成电路","CYT431A SOT23 贴","只",1667700]
[274,"Y100400019","集成电路","ECH485EESA(有极性) 贴 ","只",204000]
[275,"Y100400027","集成电路","ECH485EESA (B有极性) 贴","只",700000]
[276,"Y100400030","集成电路","ETA2850 贴 ","只",130000]
[277,"Y100700059","集成电路","MT1322AT SOT-23 贴","只",1188500]
[278,"Y100700082","集成电路","MD5333 SOT-23 贴","只",700000]
[279,"Y100700083","集成电路","MD5336 SOT-23 贴","只",500000]
[280,"Y100700116","集成电路","MX25L1606E 贴","只",349000]
[281,"Y100700118","集成电路","MAX71335C 贴 美信","只",35000]
[282,"Y100700120","集成电路","MD5330 SOT-23 贴","只",300000]
[283,"Y100700153","集成电路","MX25L3233FM2I-08G 贴","个",1500000]
[284,"Y100700154","集成电路","MD8340 SOT89 贴 ","个",82500]
[285,"Y100700158","集成电路","MX25L6433FM2I 贴","个",400000]
[286,"Y100700165","集成电路","MD85E40PA1 贴","个",2500]
[287,"Y100700167","集成电路","MP2451DT-LF-Z 贴","个",2100000]
[288,"Y100700169","集成电路","MX25V1606FM2I03 贴","个",388500]
[322,"Y101100283","集成电路","8237T 插 ","个",200]
[323,"Y101100282","集成电路","W5500 贴","个",200]
[325,"Y101100272","集成电路","TPS54331D 贴","只",200]
[326,"Y101100271","集成电路","XC61CN3002MR 贴","只",200]
[327,"Y101100269","集成电路","STM32F207ZGT6 贴","只",200]
[337,"Y101100149","集成电路","WL2852K50-3/TR 贴","只",200]
[339,"Y101100081","集成电路","74LVC245APWR 贴","只",200]
[340,"Y101100051","集成电路","SP3232E 贴","只",200]
[343,"Y101000058","集成电路","RX8025T 贴 EPSON","只",200]
[362,"Y100700058","集成电路","MP2161GJ TSOT23-8","只",200]
[372,"Y100600021","集成电路","H1102NL","只",200]
[345,"Y101000027","电源芯片","XC6214P332PR 贴","只",400]
[289,"Y100700172","LDO芯片","MD5130 SOT-23 贴","个",200000]
[290,"Y100700173","集成电路","M24256E-FMN6TP 贴","个",4363500]
[291,"Y101100018","二极管","LBAT54CLT1G 贴","只",4117800]
[292,"Y101100036","集成电路","NSQA6V8AW5T2G 贴","个",441900]
[293,"Y101100129","集成电路","M24512-RMN6TP 贴","只",5700]
[294,"Y101100162","集成电路","LV2842XLVDDCR  贴","只",55000]
[295,"Y101100165","集成电路","DRV8837 贴","只",500000]
[296,"Y101100205","集成电路","SX1278IMLTRT 贴","只",2200]
[297,"Y101100227","集成电路","SGM2203-5.0YK3G/TR 贴","只",4779000]
[298,"Y101100241","集成电路","SGM2203-3.3YN3LG/TR 贴","只",2484000]
[299,"Y101100256","集成电路","8235T 插 ","只",2000]
[300,"Y101100257","集成电路","71M6103 贴","只",105000]
[301,"Y101100279","集成电路","WS4680QE-6/TR(可替代AL868) 贴","个",2680500]
[302,"Y101100298","集成电路","SY7208C SOT23-6 ","个",2000]
[303,"Y101100302","集成电路","SY8213FCC 贴","只",6000]
[304,"Y101100345","集成电路","SY8113GADC 贴","只",30000]
[305,"Y101100347","集成电路","SGM8270-2XS8G/TR","只",2000]
[306,"Y101100350","FALSH存储器","GD25Q256DYIGR WSON8（8mm*6mm） 贴 兆易创新（样品）","只",800]
[307,"Y101100357","集成电路","SGM2523A 贴","只",725500]
[308,"Y101100376","集成电路","SGM6623  贴","只",912200]
[309,"Y101100377","集成电路","SGM2203-3.3YK3G/TR 贴","只",811500]
[310,"Y101100383","LDO芯片","SGM2205-12XK3G/TR SOT-89 贴","只",500000]
[311,"Y101100392","集成电路","SW1179E SOT363-6 贴","只",2200]
[312,"Y101100396","集成电路","SGM2203-3.6YK3G/TR 贴","只",781500]
[313,"Y101100397","集成电路","SGM2203-5.75YK3G/TR","只",1800000]
[314,"Y101100401","集成电路","SGM61230XTN6G/TR 贴","只",435500]
[315,"Y101100408","集成电路","GD25Q64ESIGR 贴","只",400000]
[316,"Y101100443","集成电路","SGM61411XN6G/TR 贴","只",280000]
[317,"Y101100477","集成电路","LA1631 SOT23-6","只",200000]
[318,"Y101200013","集成电路","SC01T 贴","个",500000]
[319,"Y110100020","共模滤波器","UU9.8-KD-33mH","只",589900]
[320,"Y110100027","共模滤波器","JK-UU9802T","只",31500]
[321,"Y110300003","场效应管","2N7002 贴","只",100000]
[322,"Y110300007","场效应管","L2N7002LT1G SOT-23 贴","只",30000]
[323,"Y110500005","EASTSOFT载波耦合线圈","T6-YY156100（100μH 1:1 耦合变压器）","个",400000]
[324,"Y110500006","EASTSOFT载波耦合线圈","高频磁环8：8：8-180uH(V1.1)","个",50000]
[325,"Y110500008","耦合变压器","FH9111","个",169000]
[326,"Y120100019","晶振","VT-200-F型32.768kHz","只",4847000]
[327,"Y120100077","晶振","49SMD-5.5296MHz-3P（三脚）负载电容15pF  调整频差10ppm 温度频差15ppm 贴","只",586000]
[328,"Y120100088","晶振","49S-3.579545MHz 奥泰克(通用) L=3.5","只",1800000]
[329,"Y120100109","晶体座","iH2603B 贴","只",400000]
[330,"Y120200061","晶振","32.768kHz（SSP-T7-F） 贴","只",265500]
[331,"Y120200081","晶振","32.768kHz（SF-3215）","只",30000]
[332,"Y130100002","蜂鸣器","TMB12A03(3.3V)","只",1562000]
[333,"Y150100009","桥堆","MB6S","只",1800000]
[334,"Y160100010","光耦","EL816S1(D) 贴","只",22830000]
[335,"Y160100028","光耦","LTV816STP-D3-TXCU","只",5777100]
[336,"Y170100004","卡座","SIM卡座 贴","只",441700]
[78,"Y180200039","锂电池","F0179X-LF（带线）","只",730500]
[79,"Y180400079","电池+SPC","ER26500容量电池+SPC1520， 3.6V，线长225±10mm剥线3.5mm吃锡，防水（塑壳一体浇封）","只",500000]
[null,"Y190400144","SIM卡","移动版消费级 SIM卡 贴(每年50M流量，含6年资费)","只",300000]
[null,"Y190400145","SIM卡","移动版消费级 SIM卡 贴(每年50M流量，含8年资费)","只",300000]
[null,"Y190400146","SIM卡","移动版消费级 SIM卡 贴(每年50M流量，含10年资费)","只",300000]
[null,"Y190400138","SIM卡","SIM卡 电信nbiot消费级(正式 6年资费,每年50M流量)","只",200000]
[null,"Y190400139","SIM卡","SIM卡 电信nbiot消费级(正式 8年资费,每年50M流量)","只",200000]
[null,"Y190400140","SIM卡","SIM卡 电信nbiot消费级(正式 10年资费,每年50M流量)","只",200000]
[337,"Y180400061","干电池","7号 LR03 1.5V（深圳市比苛）","只",1200000]
[338,"Y190300118","用户卡","PVC,哑光，85.5×54mm，t=0.76±0.2mm，图号：LGG8.865.006-NP12","只",3500]
[339,"Y190300122","用户卡","PVC,哑光，85.5×54mm，t=0.76±0.2mm，图号：LGG8.865.006-NP15","只",300000]
[340,"Y190300123","用户卡","PVC,哑光，85.5×54mm，t=0.76±0.2mm，图号：LGG8.865.006-NP16","只",8000]
[341,"Y190300126","用户卡","PVC,哑光，85.5×54mm，t=0.76±0.2mm，图号：LGG8.865.006-NP14","只",50000]
[342,"Y190300138","用户卡","PVC,哑光，85.5×54mm，t=0.76±0.2mm，图号：LGG8.865.006-NP24","只",130000]
[343,"Y200100102","背光板","C01W6218NG-P9A","只",50000]
[344,"Y200100117","背光支架","T02W9954NG-Y23.4-P2","个",300000]
[345,"Y200100130","背光板","C01W6625KL-P5.3","个",845000]
[346,"Y200100132","背光板","C01W7131NG-P11.6 ","个",600500]
[347,"Y200100136","背光板","ARD-5418B1A0-7.4-NG ","个",280000]
[348,"Y200100140","背光板","GC01W7231NG-Y22-GW20","个",1500000]
[349,"Y200100141","背光板","GC01W7231NG-Y23.5-NW21","个",300000]
[350,"Y200100143","背光板","CGS145B00-HHW-R ","个",100000]
[351,"Y200100145","背光支架","GC01W10054LG-Y23.4","个",200000]
[352,"Y210100201","液晶屏","D1708025PC ","只",5000]
[353,"Y210100237","液晶屏","II-66213F15-3.0V ","个",263500]
[354,"Y210100260","液晶屏","II-66307T15-3.0V","个",2000]
[355,"Y210100263","液晶屏","II-D1708066T09-3.0V","个",481500]
[356,"Y210100264","液晶屏","3061WT25-3.1VX(高耐久)","个",1500000]
[357,"Y210100266","液晶屏","GVH1001GPHN011-26416A(组件) ","个",30000]
[358,"Y210100267","液晶屏","II-66301F15-3.0V","个",30000]
[359,"Y210100268","液晶屏","II-66216F15-3.0V","个",300000]
[360,"Y210100273","液晶屏","II-D1708067T09-3.0V ","个",300000]
[361,"Y210100286","液晶屏","II-21D03C6T27-W-3.0VH5(HTN高耐久)","个",300000]
[362,"Y210100288","液晶屏","II-66309T11.7-3.0V","个",280000]
[363,"Y210100290","液晶屏","II-66305F12.7-3.0V","个",50000]
[364,"Y210100265","液晶屏","20H03C8T28-W-5.0VX(高耐久)","个",400000]
[365,"Y210100298","液晶模组","21S03C8T28-W-5.0VH(HTN 高耐久)插","个",100000]
[366,"Y210100300","液晶屏","II-CGS145B01T11-3.1V","个",100000]
[367,"Y220200088","磁阻","TMR1362S 贴 ","只",500000]
[368,"Y220200114","磁阻","1208S 贴","只",1000000]
[369,"Y230100001","按键","6*6*4.3","只",959000]
[370,"Y230100015","按键","6*6*4.3 贴 编带","只",242400]
[371,"Y230100030","微动开关","KFC78103LPDG -6P（无方向）","只",300000]
[372,"Y230100047","微动开关","PB70N-H9.7","只",1857100]
[373,"Y230100049","微动开关","PB64N180A-3R ","个",57000]
[374,"Y230100059","微动开关","KFC781P-4P（无极性） 插","只",400000]
[375,"Y230200025","触摸弹簧按键","片外径10，总高13(不含引脚)，弹簧外径5.8，引脚长3.5，线径0.4，防锈，单位mm","个",500000]
[376,"Y240100017","磁珠","CBG160808U601T ","只",350200]
[377,"Y240100033","磁珠","300Ω(CBM160808U301T) ","个",600000]
[378,"Y240100034","磁珠","470Ω(CBM160808U471T) ","个",300000]
[379,"Y250100043","工字电感","LGB0608-102K-S3（1mH）","只",2229500]
[380,"Y250100171","电感","CR4018-220M 贴","只",1800000]
[381,"Y250100182","工字电感","DXPK1012-821K-LF L=4.0","个",556500]
[382,"Y250100206","电感","ATNR8040100MT 贴","只",441700]
[383,"Y250100236","电感","SWPA4030S220MT 贴","只",500000]
[384,"Y250100243","电感","SWPA3015S100MT 贴","只",187000]
[385,"Y250100246","电感","SWPA4018S3R3MT 贴","只",1814500]
[386,"Y260100001","插座","二芯插座","只",51000]
[387,"Y260100003","插座","五芯插座","只",30000]
[388,"Y260100061","插座","8字电源插座（5A 250V） 吉祥五金","只",781500]
[389,"Y260100075","天线插座","SMA连接器 ","只",441700]
[390,"Y260100086","插座","5264-2A","只",730700]
[391,"Y260100099","CIU电池插座","HP-2A 直座","只",263500]
[392,"Y260200075","排线","蓝白排线  5P, 线长 70mm，一头插针，一头插头 LGG8.510.002","个",30000]
[393,"Y260200097","排线","二芯排线（线长 65mm 一头插头 另一头插针 黑色）图号：LGG8.510.013 样品","个",50000]
[394,"Y260500009","双排插座","2*8-D2.54mm 塑高8.5mm","只",100000]
[395,"Y260500018","双排插座","2*2(脚间距7.62mm)8.5mm高","只",609500]
[396,"Y260500026","双排插座","2*4(7.62mm脚间距)触点距离1.5mm","只",121200]
[397,"Y260500034","双排插座","2*6(2.54mm脚间距)塑高8.5 触点距离1.5mm","只",1030700]
[398,"Y260500037","双排插座","2*2-D7.62mm塑高7.1mm孔深6.0","只",1500000]
[399,"Y260500038","双排插座","2*6-D2.54mm塑高7.1mm孔深6.0","只",1500000]
[400,"Y260500052","双排插座","2*13-D2.54mm塑高8.5mm ,去掉5、6、7、8针","个",57000]
[401,"Y260500067","双排插座","2*9-D2.54mm塑高8.5mm","个",30000]
[402,"Y260500080","双排插座","FH:2.54 180度 2*10P 2.3.5.6.8.9列为空位 W:5.0 H:8.5 PC:3.2 0型端子防漏锡镀金1U（PBT）","个",500000]
[403,"Y260500081","双排插座","FH:2.54 180°2*6P W:5.0 H:8.5 PC:3.2 0型端子防漏锡镀金1U（PBT）","个",500000]
[404,"Y260500086","双排插座","2*2-D7.62mm，塑高8.5mm","个",300000]
[405,"Y260600016","蜈蚣排母","2*4-D2.54MM 塑高7.1mm 贴片 编带","个",41000]
[406,"Y260600017","蜈蚣排母","2*16-D2.54MM 塑高7.1mm 贴片 编带","个",35200]
[407,"Y260600023","蜈蚣排母","2*11-D2.54MM 塑高7.1mm 贴片 编带","个",86000]
[408,"Y260700077","单排弯针","1*9-D2.54mm 单塑 去除1、3针,90度弯针","个",30000]
[409,"Y260700081","单排插针","1*5-D2.54mm单排单塑 90度弯针，短端针长3mm，长端针长4mm","个",30000]
[410,"Y260700087","单排插针","1*2-D5.08mm，门型针，塑高2.5mm，立高20mm（包含塑高），焊脚长3mm","个",1500000]
[411,"Y260700091","单排插针","1*2-D5.08mm，门型针，塑高3.5mm，立高23.0mm（包含塑高），焊脚长3.5mm","个",200000]
[412,"Y260700095","单排插针","1*2-D5.08mm，门型针，塑高3.5mm，立高23.0mm（包含塑高），焊脚长3.5mm，扭15° ","个",100000]
[413,"Y260900101","双排插针","2*4-D2.54mm 双塑 一头针长3mm，另一个长9mm  总长 31.5mm","只",37500]
[414,"Y260900102","双排插针","2*16-D2.54mm 双塑 一头针长3mm，另一个长9mm  总长 31.5mm","只",35000]
[415,"Y260900105","双排插针","2*6-D2.54mm 弯针","个",497700]
[416,"Y260900106","双排插针","2*4-D7.62mm","个",23000]
[417,"Y260900111","双排插针","2*4-D2.54mm，双塑， 短端针长3mm，长端针长3mm 总长18mm","个",959000]
[418,"Y260900116","双排插针","2*13-D2.54mm，三塑， 短端针长3mm，长端针长6mm 总长39.3mm，第5、6、7、8针去掉","个",57000]
[419,"Y260900136","双排插针","2*9-D2.54mm，双排双塑， 短端针长3mm，长端针长6.5mm 总长19.5mm（样品）","个",30000]
[420,"Y260900140","双排插针","双排90°弯针，2*6-D2.54mm，双塑，一端针长3mm，另一端针长7mm","个",130000]
[421,"Y260900141","双排插针","2*4-D7.62mm 三塑 一头针长3mm，另一头针长6mm，90°打弯","个",33000]
[422,"Y260900145","双排插针","2*11-D2.54mm 双塑 一头针长3mm，另一个长9mm  总长 31.5mm","个",86000]
[423,"Y260900146","双排插针","双排90°弯针，2*2-D7.62mm，双塑，一端针长3mm，另一端针长7mm","个",130000]
[424,"Y260900156","双排插针","2*8-D2.54mm，双排双塑， 短端针长3mm，长端针长6.5mm 总长19.5mm","个",100000]
[425,"Y280100049","锰铜分流器","180uΩ（LGG5.575.002）","只",30000]
[426,"Y280100077","锰铜分流器","100A，150微欧，图号：LGG5.575.011 ","个",20000]
[427,"Y280100082","锰铜分流器","250微欧，1-4跨接，带插头，图号：LGG5.575.012","个",50000]
[428,"Y280100083","锰铜分流器","80A，180微欧，1-2接，图号：LGG5.575.100-03","个",280000]
[429,"Y280100100","锰铜分流器","150微欧，带引线插头，图号：LGG5.575.360K-01","个",50000]
[430,"Y280100109","锰铜分流器","T2铜，阻值150微欧，带引线插头，图号：LGG5.575.360K-02","个",34000]
[431,"Y280100121","取样电阻","200μΩ （南网21规范，全硬针，2.0mm厚)，对应2根铜柱J300300340","个",100000]
[432,"Y280100125","取样电阻","SGWFLQ-NW01 140μΩ 带两芯插头（线长180mm）、黑线长68mm、带焊接铜柱J410400157、最大载流量96A 南网专用","个",100000]
[433,"Y280100126","取样电阻","SGWFLQ-AC05 140μΩ 带两芯插头（线长230mm）、黑线（带线鼻、套透明热缩套管、长35mm）、带焊接铜柱（铜柱编码J410400184）、最大载流量120A","个",100000]
[434,"Y280100128","取样电阻","SGWFLQ-AC04 170μΩ 带两芯插头（线长230mm）、黑线（带线鼻、套透明热缩套管、长35mm）、带焊接铜柱（铜柱编码J410400168）、最大载流量72A","个",300000]
[435,"Y300200030","耦合线圈","FH9109 贴 ","只",226500]
[436,"Y300200042","耦合变压器","CMC9102 插 ","只",130000]
[437,"Y300200043","耦合变压器","FH9139 插 ","只",130000]
[438,"/","线路板","带碳油","平米","50000平米"]
[439,"/","线路板","不带碳油","平米","10000平米"]
[440,"Y990100295","静电保护器","LESD5Z5.0CT1G 贴","只",500000]
[441,"Y990100320","天线","LF-LJ-TX1 GPRS吸盘天线，线长3m","只",1200]
[442,"Y990100351","接线端子","DG127-5.08-2P","只",611500]
[443,"Y990100397","吸盘天线","433MHz,SMA,RG174*1.5M","个",1200]
[444,"Y990100516","4G天线","3A057K","只",300000]
[445,"Y990200070","天线","GSM胶棒天线 ","个",140500]
[446,"Y990200117","天线","NG-TH-S50 线长3m","个",300000]
[447,"Y990200134","天线","NG-TH-S57（24Y014A-11）","个",200000]
[448,"B010100335","说明书","SMS-S011","只",16670]
[449,"B010100340","说明书","LGG540K，CIU说明书（SMS-15H），巴勒斯坦，电表配套","只",8000]
[450,"B010100343","说明书","LGG100，表说明书（SMS-17H），材质：70g双胶纸，老挝专用","只",280000]
[451,"B010100345","说明书","LGG540K，CIU说明书（SMS-19H,NGENV4.0），材质：70g双胶纸，电表配套","只",50000]
[452,"B010100347","说明书","LGG540K，CIU说明书（SMS-20H,塞内加尔），材质：70g双胶纸，电表配套","只",130000]
[453,"B010100349","说明书","LGG540K，CIU说明书（SMS-22H,巴勒斯坦），材质：70g双胶纸，电表配套（YP）","只",3500]
[454,"B030100046","塑料托","565*365*60/单相 一托12只装","只",250050]
[455,"B030100061","纸浆托","41号 南网单相 一托12只（435*380*50）230±20g","只",50010]
[456,"B030200019","纸浆托","28号/辽宁三相 一托6","只",66660]
[457,"B030200021","纸浆托","36号托  新疆三相 565*365*60","只",50000]
[458,"B030200027","塑料托","三相国网陕西6只装，不带尾盖","只",66660]
[459,"B040100065","护角","1650mm*50mm","只",7727]
[460,"B040100066","护角","1680mm*50mm","只",1330]
[461,"B040100079","包装箱","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，开槽型（02型），390*328*340mm，36只装，尺寸图号：LGG8.832.015，版面图号：LGG8.832.015-PK01","个",195]
[462,"B040200046","包装箱","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，开槽型（02型），370*370*240mm，40只装，尺寸图：LGG8.832.002，版面图号：LGG8.832.002-PK03","只",3250]
[463,"B040200059","包装箱","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，开槽型（02型），496*300*275mm，12只装，尺寸图LGG8.832.001，版面图：LGG8.832.001-PK05","只",9954.35]
[464,"B040200072","包装箱","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，开槽型（02型），415*350*295mm，尺寸图号：LGG8.832.020，版面图号：LGG8.832.020-PK02","只",6660]
[465,"B040200075","包装箱","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，开槽型（02型），395*360*270mm，30只装，图号：LGG8.832.160D-01，版面图号：LGG8.832.160D-01-PK01","只",999]
[466,"B040200076","包装箱","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，开槽型（02型），415*350*295mm，尺寸图号：LGG8.832.020，版面图号：LGG8.832.020-PK03","只",624]
[467,"B040200080","纸箱","580*380*180mm尺寸图：NG8.839.314DSHX1 印字图：NG8.839.21DSHX1-1","只",124950]
[468,"B040200082","小纸盒","单瓦楞黄色牛皮纸B9B，折叠型（04型），256*180*87mm，图号：LGG8.831.160K-01，空白版面","只",7000]
[469,"B040200083","包装箱","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，开槽型（02型），535*380*285mm，12只装，图号：LGG8.832.160K-03，版面图号：LGG8.832.160K-03-PK01","只",584]
[470,"B040200090","包装箱","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，开槽型（02型），365*340*280mm，20只装，尺寸图号：LGG8.832.120-01，版面图号：LGG8.832.120-01-PK01","只",2500]
[471,"B040200091","纸箱","575*374*240 4只装新疆三相 印字图NG8.839.17GWXJ1-2 尺寸图NG8.839.17GWXJ1-1","只",25000]
[472,"B040200093","包装箱","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，开槽型（02型），375*315*285mm，24只装，图号：LGG8.832.100-01，版面图号：LGG8.832.100-01-PK01","只",11676]
[473,"B040200095","包装箱","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，开槽型（02型），415*350*295mm，尺寸图号：LGG8.832.020，版面图号：LGG8.832.020-PK01","只",2945]
[474,"B040200096","包装箱","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，开槽型（02型），435*400*285mm，图号：LGG8.832.160K-02，版面图号：LGG8.832.160K-02-PK01","只",12550]
[475,"B040200102","包装箱","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，开槽型（02型），415*350*295mm，尺寸图号：LGG8.832.020，版面图号：LGG8.832.020-PK05","只",2704]
[476,"B040200103","包装箱","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，开槽型（02型），420*360*270mm，30只装，图号：LGG8.832.160D-02，版面图号：LGG8.832.160D-02-PK01","只",3330]
[477,"B040200107","包装箱","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，开槽型（02型），505*385*305mm，16只装，图号：LGG8.832.160K-06，版面图号：LGG8.832.160K-06-PK01(YP)","只",188]
[478,"B040300046","小纸盒","单瓦楞黄色牛皮纸B9B，折叠型（04型），236*140*82mm，尺寸图号：LGG8.831.001，空白版面","只",119500]
[479,"B040300049","小纸盒","单瓦楞黄色牛皮纸B9B，折叠型（04型），175*88*45mm，LGG8.831.002","只",130000]
[480,"B040300056","小纸盒","单瓦楞黄色牛皮纸B9B，折叠型（04型），285*175*88mm，LGG8.831.003","个",7500]
[481,"B040300082","包装箱","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，开槽型（02型），365*300*285mm，6只装，图号：LGG8.832.003，版面图号：LGG8.832.003-PK09","只",834]
[482,"B040300083","纸箱","580*380*230 陕西三相 6只装  尺寸图NG8.839.314SHX2 印字图NG8.839.314SHX3-1","只",33340]
[483,"B040300092","小纸盒","单瓦楞黄色牛皮纸B9B，折叠型（04型），285*205*90mm，图号：LGG8.831.360K-01，空白版面","只",1200]
[484,"B040300105","包装箱","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，开槽型（02型），365*300*285mm，6只装，尺寸图：LGG8.832.003，版面图：LGG8.832.003-PK11","只",417]
[485,"B040300121","包装箱","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，开槽型（02型），430*305*295mm，6只装，图号：LGG8.832.360K-01，版面图号：LGG8.832.360K-01-PK04","只",167]
[486,"B040300131","纸箱","580*380*230 吉林三相 1/6 印字图JS-DSG-07-005 尺寸图NG8.839.314SHX2","只",16670]
[487,"B040300134","包装箱","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，开槽型（02型），520*325*372mm，10只装，图号：LGG8.832.360K-03-PK01","只",3000]
[488,"B040300137","纸箱","580*380*230山东三相 6只装 尺寸图：NG8.839.314SHX2 印字图：JS-DSG-07-006","只",16670]
[489,"B040500083","纸箱","455*390*350mm，印字图：NG8.839.314CGSB1-B","只",103115]
[490,"B040500084","内包装上盖","1模5腔泡沫盒上盖， DN15/DN20：445*382*72mm","只",100000]
[491,"B040500087","内包装下盖","1模5腔泡沫盒下盖， DN15/DN20：445*382*100mm，图示：JS-LLW-12-175A","只",100000]
[492,"B050100022","木托盘","多层板，990*900*120mm，动载1吨以上，LGG8.820.008","个",1865]
[493,"B050100031","护角","100*50","个",1330]
[494,"B050100053","隔板","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸340*310*7mm，图号：LGG8.833.001","个",7500]
[495,"B050100067","隔板","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸370*310*7mm，图号：LGG8.833.007","个",584]
[496,"B050100069","隔板","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸400*330*7mm，图号：LGG8.833.008","个",21935]
[497,"B050100071","木托盘","多层板，1050*830*120mm，动载1吨以上，图号：LGG8.820.016","个",635.8]
[498,"B050100090","隔档（长片）","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸420*125*7mm，图号：LGG8.834.160K-02-C","个",40000]
[499,"B050100091","隔档（短片）","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸385*125*7mm，图号：LGG8.834.160K-02-D","个",60000]
[500,"B050100092","木托盘","多层板，1200*870*120mm，动载1吨以上，图号：LGG8.820.160K-01","个",600]
[501,"B050100098","隔档（长片）","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸377*100*7mm，图号：LGG8.834.008-C","个",584]
[502,"B050100099","隔档（短片）","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸313*100*7mm，图号：LGG8.834.008-D","个",2917]
[503,"B050100107","隔档（长片）","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸376*75*7mm，图号：LGG8.834.160D-C","个",3000]
[504,"B050100108","隔档（短片）","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸342*75*7mm，图号：LGG8.834.160D-D","个",12000]
[505,"B050100109","隔板","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸370*340*7mm，图号：LGG8.833.160D-01","个",3000]
[506,"B050100128","木托盘","多层板，1130*950*120mm，动载1吨以上，图号：LGG8.820.100-01","个",364]
[507,"B050100130","隔档（长片）","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸350*120*7mm，图号：LGG8.834.001-C","个",20000]
[508,"B050100131","隔档（短片）","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸326*120*7mm，图号：LGG8.834.001-D","个",5000]
[509,"B050100133","隔档（长片）","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸360*125*7mm，图号：LGG8.834.100-01-C ","个",23324]
[510,"B050100134","隔档（短片）","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸300*125*7mm，图号：LGG8.834.100-01-D ","个",116676]
[511,"B050100135","隔板","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸350*300*7mm，图号：LGG8.833.100-01 ","个",23324]
[512,"B050100137","隔板","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸400*330*7mm，图号：LGG8.833.008 ","个",16979.35]
[513,"B050100138","隔档（长片）","单瓦楞黄色牛皮纸B9B，尺寸398*85*2mm，图号：LGG8.834.002-C ","个",116700]
[514,"B050100139","隔档（短片）","单瓦楞黄色牛皮纸B9B，尺寸336*85*2mm，图号：LGG8.834.002-D","个",276034]
[515,"B050100142","隔板","加强型材料双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸400*340*7mm，图号：LGG8.833.160D-02","个",10000]
[516,"B050100143","隔板","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸490*310*7mm，图号：LGG8.833.360K-03","个",6100]
[517,"B050100144","隔档（长片）","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸400*75*7mm，图号：LGG8.834.160D-02-C","个",10000]
[518,"B050100145","隔档（短片）","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸342*75*7mm，图号：LGG8.834.160D-02-D","个",40000]
[519,"B050100146","隔档（长片）","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸504*170*7mm，图号：LGG8.834.360K-03-C","个",12200]
[520,"B050100147","隔档（短片）","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸311*170*7mm，图号：LGG8.834.360K-03-D","个",36600]
[521,"B050100148","木托盘","多层板，1080*840*120mm，动载1吨以上，图号:LGG8.820.160D-02","个",140]
[522,"B050100149","木托盘","多层板，1050*980*120mm，动载1吨以上，图号：LGG8.820.360K-03","个",170.8]
[523,"B050100150","隔板","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸420*380*7mm，图号：LGG8.833.160K-02 ","个",16570]
[524,"B050100153","隔板","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸490*360*7mm，图号：LGG8.833.160K-03(YP)","个",375]
[525,"B050100154","隔档（长片）","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸490*135*7mm，图号：LGG8.834.160K-03-C(YP)","个",1875]
[526,"B050100155","隔档（短片）","双瓦楞黄色牛皮纸A=B，BC楞，尺寸366*135*7mm，图号：LGG8.834.160K-03-D(YP)","个",1125]
[527,"B050100157","木托盘","1200*1200*150mm","个",330]
[528,"B060100014","干燥剂","3g","只",1177000]
[529,"B060100128","合格证","32*22（白色PET）图号：LGG0.860.013","只",280000]
[530,"B060100137","合格证","水表，不干胶打印，图纸：NG8.868.HGZ1-BYP","只",500000]
[531,"B060100138","合格证","30*20（白色PET）图号：LGG0.860.001","只",1401200]
[532,"B060100139","合格证","30*17 (自动流水线使用)图号NG8.867.001（每卷10000只）","只",2300000]
[533,"B060200105","220V T型标示","广东专用 PC薄膜（明黄色,13*20、厚0.1mm）NG8.839.DNBS4","个",100000]
[534,"B060200130","MC171贴纸","40*40（白色PET），带背胶，图号：LGG0.860.004","只",217000]
[535,"B060200132","贴纸","透明撕不烂PET，带背胶，35*8mm，图号：LGG0.860.011","只",301000]
[536,"B060200133","贴纸","白色PET，带背胶，90*15mm，图号：LGG0.860.012","张",13320]
[537,"B060200134","贴纸","透明撕不烂PET，带背胶，20*8mm，图号：LGG0.860.010","只",300000]
[538,"B070100002","塑料袋","320*520","只",5000]
[539,"B070100022","塑料袋","215*300（LGG8.810.001）LDPE t=0.04mm","个",383000]
[540,"B070100023","塑料袋","120*220（LGG8.810.002）LDPE t=0.04mm","个",13500]
[541,"B070100024","塑料袋","260*360(LGG8.810.003)t=0.04mm","个",30500]
[542,"B070100028","塑料袋","LDPE，250*180mm，t=0.04mm，LGG8.810.004","个",8000]
[543,"B070100030","防静电气泡袋","LDPE，单面，气泡直径10mm，红色，防静电，窄边开口，带封口胶，尺寸280*210mm,图号：LGG8.810.005","个",350000]
[544,"B070100041","PE自封袋","PE自封袋，红边双层0.08mm厚，外形尺寸：90*130mm，窄边开口","个",350000]
[545,"B070100043","气泡袋","LDPE，单面，气泡直径10mm，白色，非防静电，窄边开口，尺寸280*200mm,图号：LGG8.810.540K-01","个",100000]
[546,"B070100047","气泡袋","180（宽）*260（高）带粘胶，不防静电","个",50000]
[547,"B070100050","塑料袋","200*200","个",380000]
[548,"B070100053","塑料袋","LDPE，220*150mm，t=0.04mm，LGG8.810.540K-03（YP）","个",130000]
[549,"J110100014","电流接线端片","35*5*1.5mm（紫铜T2，镀锡，LGG8.522.001）","只",8800]
[550,"J130100059","单相载波插口橡胶塞","DZS-1","只",1500000]
[551,"J130100060","单相载波插口橡胶塞","DZS-2","只",1500000]
[552,"J130100065","三相载波插口橡胶塞","SZS-1","只",300000]
[553,"J130100066","三相载波插口橡胶塞","SZS-2","只",300000]
[554,"J130100114","硅胶按键","按键，硅橡胶，白色，12位，5号带盲点，45.4*41.4*21mm（LGG8.730.003）","只",535500]
[555,"J130100117","硅胶按键","按键，硅橡胶，白色，12位，5号带盲点44.5*40.5*10.5mm，LGG8.730.005","只",651500]
[556,"J130100142","高罩壳电池座","DDZY1122-M电池外置结构专用","个",1500000]
[557,"J130100150","入墙膨胀胶粒","尼龙材质，胀管直径6±1mm，长度30±3mm（与M4*30自攻螺丝配合使用）","只",600000]
[558,"J130100202","高罩壳电池盒","DDZY1122C-Z/-Z电池外置结构通用；20规范一体式结构；","只",1500000]
[559,"J130100226","电池座","单相南网21规范","只",300000]
[560,"J130100227","红外灯柱","红外灯支撑柱 5*8 黑色双槽","只",400]
[561,"J130100229","模盒橡胶塞","弱电模盒橡胶塞（DNW21），硅胶，白色透明；085","只",400000]
[562,"J130100230","模盒橡胶塞","强电模盒橡胶塞（DNW21），硅胶，白色透明；086","只",400000]
[563,"J130100231","模盒橡胶塞","弱电模盒橡胶塞（SNW21），硅胶，白色透明；087","只",100000]
[564,"J130100232","模盒橡胶塞","强电模盒橡胶塞（SNW21），硅胶，白色透明；088","只",100000]
[565,"J130100250","电池盒","单相南网21规范，透明，带定位柱","只",300000]
[566,"J130100268","接线端子套","18.5*12*15.5mm，铁，镀彩锌（LGG8.585.001）","只",1414000]
[567,"J140400132","PC膜","电表 阻燃","平米","30000平米"]
[568,"J140400133","PC膜","流量表 带背胶","平米","1000平米"]
[569,"J160101038","导线","L60-红-24A两头剥3mm","只",518000]
[570,"J160101039","导线","L60-黑-24A两头剥3mm","只",518000]
[571,"J190100048","导线","L85-红-线长85mm，两头剥线3mm，LGG8.510.007","只",30000]
[572,"J200200107","导线","L110-绿-1015两头剥线3mm","个",30000]
[573,"J200200110","导线","L110-黑-1015两头剥线3mm","只",479500]
[574,"J200300064","8字电源线","英标插头，1.5米","个",431000]
[575,"J200300121","8字电源线","欧标插头，1.5米  龙芯电子","个",218000]
[576,"J200300215","磁阻模块采样线","2468 24AWG 5P蓝白排线，两端上锡2.5mm，L=55mm，一端分线10mm，另一端分线25mm。","根",500000]
[577,"J210101004","压线螺钉","M6*14，铁，镀彩锌，复合槽，盘头（LGG8.900.001）","只",2028000]
[578,"J210103008","圆柱头螺钉","M3×8，碳钢镀彩锌，复合槽，盘头","只",1036800]
[579,"J210106006","压线螺钉","M4*12（铜镀镍，复合槽，盘头，LGG8.900.002）","只",45600]
[580,"J210106008","压线螺丝","M6*14  铜镀镍 复合槽，盘头，LGG8.900.001","个",3200000]
[581,"J210106012","压线螺钉","M6×14，中碳钢，镀三价铬环保彩锌，复合槽，盘头，LGG8.900.001","个",832000]
[582,"J210202028","铅封螺钉","M4*30，铁，镀彩锌，复合槽，四孔（LGG8.910.001）","只",479500]
[583,"J210202029","铅封螺钉","M4*14，铁，镀彩锌，复合槽，四孔（LGG8.910.001）","只",1599000]
[584,"J210202031","铅封螺钉","M4*25，铁，镀彩锌，复合槽，四孔（LGG8.910.001）","只",959000]
[585,"J210202032","铅封螺钉","M4*20，铁，镀彩锌，复合槽，四孔（LGG8.910.001）","只",402400]
[586,"J210202033","铅封螺钉","M4*36，铁，镀彩锌，复合槽，四孔（LGG8.910.001）","只",484800]
[587,"J210202041","铅封螺钉","M4*8 铁镀彩锌，复合槽，四孔全螺纹（LGG8.910.001）","个",301000]
[588,"J210202046","铅封螺钉","M4*16，铁，镀彩锌，复合槽，4孔，外购件，图号：LGG8.910.001","只",150000]
[589,"J210202056","铅封螺钉","M4*31 复合槽 中碳钢镀三价铬环保彩锌，硬化处理，南网四孔穿线式","只",600000]
[590,"J210202057","铅封螺钉","M4*20 复合槽 中碳钢镀三价铬环保彩锌，硬化处理，南网四孔穿线式","只",300000]
[591,"J210202058","铅封螺钉","M4*10 复合槽 中碳钢镀三价铬环保彩锌，硬化处理，南网四孔穿线式","只",300000]
[592,"J210301027","自攻螺钉","ST2.9*6（铁，镀彩锌，十字槽，盘头，GB 845-85）","个",60000]
[593,"J210301031","自攻螺钉","ST2.9*8（沉头）","只",80500]
[594,"J210301038","自攻螺钉","ST2.9*8，沉头，尖尾，头部最大直径φ5.5mm，头部厚度1.7mm，镀白锌，符合标准GB 846-85","只",129000]
[595,"J210301044","自攻螺钉","ST2.9*16(平尾F型，不锈钢，十字槽，盘头)","只",2000000]
[596,"J210301050","自攻螺钉","小沉头自攻螺钉，ST2.8*8，头部直径3.6mm，碳钢镀镍","只",453000]
[597,"J210302032","自攻螺丝","M4*35，头部直径小于7.5mm 不锈钢，盘头，十字槽","只",600000]
[598,"J210401017","三组合螺钉","M4*40 十字槽盘头螺钉、平垫和弹垫组合件，铁镀彩锌（标准JIS B 1188 (T1A)-1995）","个",163000]
[599,"J210402003","组合螺钉","M5*10组合螺钉，碳钢镀彩锌，复合槽，盘头带弹垫和平垫圈","只",200000]
[600,"J210700035","机牙螺丝","PM3*55(不锈钢 圆头 复合槽)","只",2000000]
[601,"J210700070","机牙螺丝","KM2.5*10 不锈钢，沉头，十字槽","个",2000000]
[602,"J210700080","机牙螺丝","M2.5*8（盘头螺丝，不锈钢，复合槽）","个",500000]
[603,"J210700098","机牙螺丝","十字槽盘头螺钉，铁镀彩锌，M4*40，头部￠7mm，标准JIS B 1111 - 1996","只",5000]
[604,"J230100048","铅封豆","嵌入式(南网广东专用)色卡号：绿色345C","只",300000]
[605,"J230100080","铅封豆","材质：铅，尺寸：φ10*4mm","只",560000]
[606,"J240100005","铅封丝","长度83mm（2根铜丝1根钢丝缠绕）","根",1152500]
[607,"J300300206","端钮螺丝","M6*12；复合槽；铜镀镍","只",1600000]
[608,"J300300297","罩壳铅封螺丝","M4*29,十字槽，伞状，中碳钢镀三价铬环保彩锌，硬化处理，JS-DDG-03-001","个",3000000]
[609,"J300300298","侧翻盖螺丝","M4*6,十字槽，伞状，中碳钢镀三价铬环保彩锌，硬化处理，JS-DDG-03-002","个",1500000]
[610,"J300300299","尾盖铅封螺丝","国网铅封螺钉，M4×24，复合槽，中碳钢镀三价铬环保彩锌，20规范新标准，兼容穿线与嵌入","个",1500000]
[611,"J300300300","端钮螺丝","M5*11，复合槽，中碳钢镀三价铬环保彩锌，硬化处理，JS-DDG-03-004","个",16800000]
[612,"J300300306","隔离片(透明PC)","单相20规范，安全盖板透明PC抗UV材质","个",1500000]
[613,"J300300347","铅封螺丝","M4*28(不锈钢，四孔穿线复合槽 南网专用)","个",200000]
[614,"J300300362","端钮螺丝","M6*12 复合槽 碳钢镀三价铬环保彩锌，硬化处理）","只",2400000]
[615,"J370400017","铅封豆","嵌入式(南网专用)","只",700000]
[616,"J370400018","铅封豆","嵌入式 新规范","只",1800000]
[617,"J410400020","电池盒","DCH-3(连体电池盒) 新规范","个",400000]
[618,"J410400043","电池盒","DCH-3连体电池盒(南网专用)","个",100000]
[619,"J410400046","铅封螺钉","南网四孔穿线式，M4×10，不锈钢，复合槽","个",100000]
[620,"J410400047","铅封螺钉","南网四孔穿线式，M4×32，不锈钢，复合槽","个",200000]
[621,"J410400111","罩壳铅封螺丝","M4*28,十字槽，伞状，中碳钢镀三价铬环保彩锌，硬化处理，JS-DSG-03-001","个",800000]
[622,"J410400112","侧翻盖螺丝","M4*12,十字槽，伞状，中碳钢镀三价铬环保彩锌，硬化处理，JS-DSG-03-002","个",400000]
[623,"J410400113","尾盖铅封螺丝","M4*32,复合槽，20规范新标准，中碳钢镀三价铬环保彩锌，兼容穿线与嵌入,JS-DSG-03-003","个",600000]
[271,"J52200194","限高衬套","与密封圈配套使用","个",500000]
[624,"J460300015","铅封","铝管铅封，纯铝，φ4×10mm，LGG8.870.001","只",592500]
[625,"J460300052","密封绳","硅海绵，φ1.8，L=400mm","个",87000]
[626,"J460300053","铅封","塑料铅封，PC+GF10+FR，红色，LGG8.870.002","个",1315400]
[627,"J460300056","导光柱","导光柱，PC，透明，LGG8.770.002","个",57000]
[628,"J460300057","接线端子套组件","接线端子套（LGG8.585.004）配M7×13.5螺钉，16.6×13×10.5mm，铁，镀彩锌，组件图号：LGG5.585.004","个",348000]
[629,"J460300089","挂攀","PA66尼龙，黑色，图号：LGG8.151.001","只",57000]
[630,"J460300100","接线端子套","19*8.4*12.1mm，H62铜，镀镍，LGG8.585.003","只",22800]
[631,"J460300109","密封绳","硅海绵，φ2.1，L=190mm","只",100000]
[632,"J460300111","密封绳","硅海绵，φ2.1，L=230mm","只",30000]
[633,"J460300127","密封绳","硅海绵，白色，φ2.1","米",140000]
[634,"J460300131","端子座盖组件","端子座盖组件，PC+GF20+FR，PANTONE 冷灰1U，热熔1个M4×5.5×6mm铜嵌件，图号：LGG5.353.160D-01","只",30000]
[635,"J460300132","密封绳","硅海绵，φ2.1，L=550mm","只",384500]
[636,"J460300134","密封绳","硅海绵，φ2.1，L=690mm","只",86200]
[637,"J460300147","挂攀","挂攀，PC+GF10+FR，PANTONE 冷灰1U，图号：LGG8.151.160D-01","只",260000]
[638,"J460300163","硅胶按键","硅橡胶，带碳膜，白色，尺寸7.8*7mm，图号：LGG8.730.006","只",57000]
[639,"J460300202","密封绳","硅海绵，φ1.8，L=130mm","只",100000]
[640,"J460300206","接线端子套","9.1×11.6×16mm，铁，镀彩锌，LGG8.585.005","只",16000]
[641,"J460300210","零线连接片","32×9×1.5mm，紫铜T2，酸洗，带导线，图号：LGG8.522.120-01","只",50000]
[642,"J460300214","接线端子套","18.5×12×15.5mm，铁，镀三价铬彩锌，LGG8.585.001","只",1120000]
[643,"J460300215","压线螺钉","M6×14，铁，镀三价铬彩锌，复合槽，盘头，LGG8.900.001","个",2240000]
[644,"J460300221","接线端子","18.5*12*15.5mm，铜镀镍（LGG8.585.001）","个",1440000]
[645,"J460300223","端子座盖组件","端子座盖组件，PC+GF20+FR，PANTONE 冷灰1U，热熔1个M4×5.5×6mm铜嵌件，图号：LGG5.353.160D-03","个",100000]
[646,"J460300225","接线端子套","10.6×13×15.7mm，铁，镀环保彩锌，LGG8.585.006","个",400000]
[647,"J460300226","压线螺钉","M7×13.5，铁，镀环保彩锌，米字槽，LGG8.900.005","个",400000]
[648,"J460300231","硅胶按键","硅胶按键，硅橡胶，白色，12位，5号带盲点，确认键为蓝色，44.5*40.5*10mm,图号：LGG8.730.540K-01","个",130000]
[649,"J460300232","硅胶按键","硅胶按键，硅橡胶，白色，12位，5号带盲点，确认键为蓝色，45.4*41.4*21mm，图号：LGG8.730.360K-01","个",30000]
[650,"J460300245","接线端子套","9.1×11.6×16mm，带舌头，铁，镀彩锌，LGG8.585.007","个",16000]
[651,"J520200037","玻璃","Ø70*6(物联网/IC卡系列水表)","个",500000]
[652,"J520200065","管接头","DN20(铜质，单侧外螺纹)","只",200000]
[653,"J520200066","连接螺母","DN20(铜质，内螺纹)","只",400000]
[654,"J520200067","管接头","DN15(铜质，单侧外螺纹)","只",300000]
[655,"J520200068","连接螺母","DN15(铜质，内螺纹)","只",600000]
[656,"J520603066","止回阀","DN15 进水端安装，螺纹参数图号NG8.863.GJT-XTBN","只",300000]
[657,"J520603068","止回阀","DN20 进水端安装，螺纹参数图号NG8.863.GJT-XTBN","只",200000]
[658,"J520603086","接管垫圈","DN20",0,400000]
[659,"J520603087","接管垫圈","DN15","只",600000]
[660,"J521103008","执行器盖板","宁光无磁兼霍尔带阀结构，ABS，1U冷灰","只",500000]
[661,"J521103009","线路板盒","宁光无磁兼霍尔带阀结构，ABS，1U冷灰","只",500000]
[662,"J521103010","防拆塞","宁光无磁兼霍尔带阀结构，ABS，1U冷灰","只",2500000]
[663,"J521103014","保护螺纹表塞","DN15","只",600000]
[664,"J521103015","保护螺纹表塞","DN20",0,400000]
[665,"J52200134","防尘盖","灰色(1U)，ABS,与朗盛罩壳配套","个",500000]
[666,"J52200168","执行器","浪花款，线（红黑）长65±5mm，线端剥线吃锡2mm，配密封圈","个",500000]
[667,"J52200205","不锈钢罩","不锈钢材质，与铜壳配套，外径75mm，中孔62mm","个",500000]
[668,"J52200210","密封垫","PVC材质，图纸：JS-LLW-12-148A","个",500000]
[669,"J52200227","密封圈","橡胶材质，φ70*4.4，与机芯配套使用","个",500000]
[670,"J52200231","磁钢（红色指针）","配套于甬达中间采样机芯（霍尔采样），安装孔配直径为1.7的齿轮柱，指针总高度6.2mm，图号：JS-LLW-12-167A","个",500000]
[671,"J52200252","机芯","DN15 与铜壳配套，5+1锁水机芯，中间磁阻采样（同步十升位，配宁光结构），表盘方向/字体方向（由上至下）与水流方向（由进水至出水）相同；表盘印字图：JS-LLW-23-012A","个",300000]
[672,"J52200253","机芯","DN20 与铜壳配套，5+1锁水机芯，中间磁阻采样（同步十升位，配宁光结构），表盘方向/字体方向（由上至下）与水流方向（由进水至出水）相同；表盘印字图：JS-LLW-23-012A","个",200000]
[673,"J570300005","标签纸","100*300 PET条码纸","只",22000]
[674,"J570300011","标签纸","100*150 PET条码纸","只",2886]
[675,"J570300033","易碎品标签贴纸","英文版，警示贴纸，90*75mm，不干胶铜版纸，图号：LGG0.860.014","只",32601]
[676,"J570300035","标签纸","100*300 PET条码纸（二次可粘贴）","只",11676]
[677,"J570300042","标签纸","80*60 PET条码纸","只",250050]
[678,"J570300043","标签纸","100*100 普通","只",491030]
[679,"J570300044","标签纸","60*18 PET条码纸（二次可粘贴）","只",1800000]
[680,"J570300046","标签纸","42*12 普通单排（内纸筒40mm）自动贴标机专用","只",2300000]
[681,"J570300047","标签纸","30*10 PET条码纸（三排）","只",822000]
[682,"J570300048","标签纸","100*100 PET条码纸","只",9000]
[683,"J570300049","标签纸","35*12 PET条码纸（二次可粘贴）","只",500000]
[684,"J570300050","标签纸","60*80 普通","只",99990]
[685,"J570300052","标签纸","30*10 普通","只",1000000]
[686,"J570300056","标签纸","100*70 PET条码纸","只",20000]
[687,"J570300063","标签纸","42*12 PET条码纸","只",100000]
[688,"J570300064","标签纸","100*300 普通","只",50000]
[null,"F070000016","AB胶","HN500A/HN500B","KG",1500]
[null,"J521201004","管段（阀控）/友恒","DN15 超声波水表公模管段，铜材质，带阀","只",20000]
[null,"J521201005","管段（阀控）/友恒","DN20 超声波水表公模管段，铜材质，带阀","只",30000]
[null,"J520500117","超声波水表温度传感器","MF52 10KF3435-B2","只",50000]
[null,"J520500116","超声波水表大尺寸换能器","PSC1.0M020107H5GB0-B0","只",50000]
[null,"J52200259","执行器/银创","YC型，线（红黑）长160±5mm，线端剥线吃锡2mm 样品","只",50000]